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Приводятся метод и схема дифракционного контроля основных геометрических параметров текстильных материалов. 

Рассматривается действие разработанной авторами программы компьютерной обработки дифракционных цифровых изображений с целью определения их структурных геометрических параметров. Программа поддерживает настройку  уровней отсечки шумов, выбор масштаба и  расчет геометрических параметров исследуемых материалов по величине расстояний между структурными элементами в дифракционной картине. Используется сервис компьютерной "мыши" для указания точек анализа на экране дисплея. 

Результатами расчета служат величины и зависимости интенсивностей в горизонтальном и вертикальном направлении относительно точки анализа. Производится  расчет средней величины расстояний между периодическими элементами структуры изображения и обратной величины. Результаты расчетов высвечиваются на цифровом табло в нижней части картины. 

Показана работоспособность программы  при контроле параметров трикотажа ( период повторения столбиков  и петель, плотность столбиков и петель ), хлопкового полотна ( период повторения уточных и основных нитей и плотность полотна по утку и основе ), спиральной нити ( диаметр нити спирали и шаг спирали ), винта ( диаметр и шаг ).

